**Pack LiFePO4 ARTS-Energy**

Tension nominale : 12.8V

Capacité nominale : 1.1Ah

Tension de charge : 14,7V +0.15V / -0.3V

Température de charge : 0°C à 45°C

Courant de charge recommandée : < 3A

Courant de décharge moyen : 15A

Courant de décharge max : 20A – 1s

Dimensions : environ 72 x 65 x 26 mm

Poids : < 700gr

Système de protection intégré contre :

-          La surcharge

-          La sur décharge

-          Les sur courants en décharge

-          Le court-circuit

-          La surchauffe

**A**dvanced **R**echargeable **T**echnology & **S**olutions

10, rue Ampère

ZI Nersac

16440 Nersac

Phone : [+33(0)5 45 90 37 52](tel:%2B33%280%295%2045%2090%2037%2052)

Mobile : [+33(0)6 30 16 69 06](tel:%2B33%280%296%2030%2016%2069%2006)

Mail : [serge.maloizel@arts-energy.com](mailto:serge.maloizel@arts-energy.com)

Web : [www.arts-energy.com](http://www.arts-energy.com/)